

**ENTONADOR UNIVERSAL**

**Descripción** La calidad de sus pigmentos utilizados en esta formulación, garantizan una gran resistencia a la luz. Se pueden preparar gran variedad de tonos.

**Usos** Para entonar pinturas al látex, esmaltes sintéticos y barnices. Se utiliza en productos con acabado brillante, satinado o mate.

**Rendimiento** Depende de la pintura entonada

**Brillo** Depende de la pintura entonada

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Concentrado de pigmentos

**Color** Consultar carta de colores

**Nº de manos** Depende de la pintura entonada

**Secado al tacto** Depende de la pintura entonada

**Repintado** Depende de la pintura entonada

**Limpieza y dilución** Depende de la pintura entonada

**Tiempo de almacenamiento** 1 años

**Aplicación** Depende de la pintura entonada. Los entonadores amarillo, naranja y bermellón, se recomiendan sólo para uso interior.

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete). Al no ser inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.