

**FIJADOR AL AGUARRAS**

**Descripción** Fija superficies de poca adherencia, entizadas o pulverulentas, De fácil aplicación y rápido secado, forma una película lisa, transparente que asegura una perfecta adherencia de la pintura de terminación

**Usos** Pintura para uso interior y exterior. Apropiado para paredes de yeso, hormigón, revoque, ladrillos, bloques, etc.

**Rendimiento** De 12 a 15 m2 por litro por mano.

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Resinas sintéticas

**Color** Incoloro

**Brillo** Mate

**Tiempo de secado** 6 hs. En condiciones normales de humedad

**Modo de aplicación** Pincel, rodillo o soplete

**Cantidad de manos** Aplicar una mano

**Tiempo de almacenamiento** 2 años

**Tratamiento previo:** La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, gratitudes, polvo, oxido y

alcalinidad . En el caso de hongos, realizar una limpieza con lavandina diluida al 10 % en agua, enjuagar

y dejar secar.

**Aplicación:** Aplicar una mano a pincel, rodillo o soplete, para la dilución hacerlo con aguarrás. El producto aplicado no debe tener brillo, si lo tiene hay que diluir con mas aguarrás

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete).  
Al ser INFLAMABLE, evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricos. En caso de fuego, utilizar extintores tipo BC, polvo químico o espuma.

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.