

**VENDA ELASTICA**

**Descripción:** Fibras sintéticas de alta resistencia a la tracción para ser incluidas en la aplicación de impermeabilizantes acrílicos en los sectores en lo que los movimientos del sustrato lo requieren.

**Usos:** Para ser utilizadas en juntas de dilatación, grietas, babetas, etc., en conjunción con impermeabilizantes acrílicos: techados, selladores, etc. Se recomienda para juntas de gran porte en las que las contracciones y dilataciones hagan insuficiente el uso exclusivo de selladores.

**Aplicación:** Una primera mano del impermeabilizante acrílico sobre la junta considerando el ancho de la venda y a continuación, sin esperar que seque, extender la venda elástica sobre el impermeabilizante aplicado. Nivelar con pincel sobre la venda y aplicar una segunda mano hasta que cubra muy bien.

**Sistema a utilizar:** Pincel o pinceleta

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete). Al no ser inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.