

**COLORANTE PARA LACAS Y BARNICES**

**Descripción** Colorante liquido elaborado con pigmentos y diluyentes para teñir lacas y barnices realzando el color natural de la madera

**Usos** Acabado para teñir superficies de madera tanto en interiores como exteriores

**Rendimiento** De acuerdo al producto tratado

**Brillo** De acuerdo al producto tratado

**FICHA TECNICA**

**Vehículo** Diluyente

**Pigmento** De acuerdo al color.

**Peso específico** 0.85

**Color** Consultar carta de colores

**Nº de manos** De acuerdo al producto tratado

**Secado al tacto** De acuerdo al producto tratado

**Secado duro** De acuerdo al producto tratado

**Repintado** De acuerdo al producto tratado

**Limpieza y dilución** Limpieza aguarrás. Dilución no acepta

**Tiempo de almacenamiento** 12 meses

**Tratamiento previo**

Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, hongos y algas, polvillo y pinturas flojas y descascaradas. No dejar restos de productos de limpieza. Lijar previamente.

**Aplicación**

Mezclar el producto con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de viscosidad. No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura

**Sistema a utilizar** De acuerdo al producto tratado

**Precauciones de seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto con ojos, mucosas y piel. Durante la aplicación y el secado, procurar adecuada ventilación. Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio en caso de aplicación con soplete).  
Al ser INFLAMABLE, evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricos. En caso de fuego, utilizar extintores tipo BC, polvo químico o espuma.

**Primeros auxilios**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante la inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS (O11) 4658 7777. EN CÓRDOBA HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS (O351) 427 6200. EN ROSARIO (0341) 448 0202 . EN LA PLATA (0221) 451 5555.